**О ПРОФИЛАКТИКЕ**

**ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА**

**В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ**

В целях обеспечения безопасности труда и предупреждения несчастных случаев на производстве необходимо организовать работу так, чтобы исключить причины несчастных случаев прошлых лет:

* допуск работников к работе без профессиональной подготовки, обучения, инструктажа, стажировки  и проверки знаний по вопросам охраны труда;
* необеспечение работников средствами индивидуальной защиты, особенно защитными очками;
* неудовлетворительное содержание и недостатки в организации ремонтных мест, проведение работ повышенной опасности без оформления и выдачи нарядов-допусков, неисправным инструментом, недостаточная освещенность на рабочих местах, загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны, отсутствие ограждений травмоопасных участков сельскохозяйственных машин и оборудования;
* несоблюдение работниками требований инструкций по охране труда.

В сельскохозяйственных предприятиях области, подчиненных комитету, управлениям сельского хозяйства и продовольствия райисполкомов (далее – райсельхозпрод) число случаев смертельного и тяжело травмирования работников на производстве снизилось. В то же время, в 2022 году на производстве погибли 4 работника (2021 год – 5) и 11 работников получили тяжелые травмы (2021 год – 16).

Производственный травматизм оставался высоким в следующих профессиях: тракторист-машинист (водитель), слесарь-ремонтник - 4 работника, или 36,4% от общего количества смертельно и тяжело травмированных.

Так, при проведении ремонта сельскохозяйственной техники получили тяжелые травмы 3 работника.

***15.06.2022*** *слесарь-ремонтник ГП «Ельское ПМС» ГО «Гомельмелиоводхоз» получил тяжелую травму глаза, проникновение металлического осколка в глазное яблоко, при выполнении трактористом на территории производственной базы в помещении РММ ремонта косилки КДН-210. При работе ударным инструментом, молотком, часть металла отлетела и попала в глаз стоящему рядом слесарю-ремонтнику.*

***02.07.2022*** *водитель автомобиля и заведующий гаражом филиала «Советская Белоруссия» ОАО «Речицкий КХП», выполняя работы на МТП по снятию колеса с МАЗа, получили травмы различной степени тяжести.*

***03.08.2022*** *тракторист-машинист сельскохозяйственного производства сельскохозяйственного унитарного предприятия «Экспериментальная база «Липово» Калинковичского района получил травму глаза при выполнении ремонта зерноуборочного комбайна.*

***Травмирование при дорожно-транспортных происшествиях, эксплуатации техники.***

***16.07.2022*** *тракторист-машинист ОАО «Птичь-Агро» Петриковского района получил травму ноги на поле во время сцепки КВК-800 и МТЗ 1221.*

 В целях профилактики производственного травматизма **необходимо:**

* **провести** с работниками внеплановый инструктаж по охране труда и безопасности дорожного движения;
* **обеспечить**работников в соответствии с установленными нормами специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты;
* **убедиться**перед запуском двигателя техники в том, что рычаги управления коробкой перемены передач, гидросистемы, валом отбора мощности, рабочими органами находятся в нейтральном или выключенном положении, а в зоне возможного движения машины или агрегата, в том числе под трактором и под агрегатируемой с ним машиной, отсутствуют люди.
* **определить** безопасные маршруты движения транспортных средств на территории организации или объектах (фермах, комплексах, складах и т.п.);
* **обеспечить** допуск к работам сельскохозяйственной прицепной (навесной) техники и машин, оборудованных световозвращающими элементами, имеющих знак «Тихоходное транспортное средство», и с исправными внешними световыми приборами;
* **не допускать**к выполнению работ и управлению транспортными средствами работников, находящихся на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения или в болезненном состоянии; не прошедших медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда и правилам дорожного движения;
* **принять меры** по ограждению опасных зон, где возможно падение работников с высоты, в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»; ГОСТ 12.4.059-89 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия» (при невозможности применения защитных ограждений или в случае кратковременного периода нахождения работников допускается производство работ с применением предохранительного пояса);
* **выдавать** наряд-допуск на выполнение работ на высоте (перечень мест производства и видов разрабатывается в организации с учетом ее профиля, и утверждается руководителем организации);
* **выполнять** строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы по проектам производства работ, содержащим технические решения и основные организационные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ и санитарно-гигиеническому обслуживанию работников.

При выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств **необходимо:**

* **руководствоваться**[Правилами по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 5 мая 2022 г. №](http://mshp.minsk.by/ochrtrud/mechanizaziya.rtf) 29/44, Правилами по охране труда, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01 июля 2021 № 53, [Правил](http://bii.by/tx.dll?d=241461&a=139)ами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утвержденными постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22 декабря 2018 № 66; [Межотраслевыми правилами](http://mshp.minsk.by/ochrtrud/postanovlenie180128.doc)по охране труда на автомобильном и городском электрическом транспорте, утвержденными постановлением  Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 04.12.2008 № 180/128, [ГОСТа 7751–2009 «Техника, используемая в сельском хозяйстве. Правила хранения»](http://mshp.minsk.by/ochrtrud/gost77512009.pdf), [Инструкци](http://mshp.minsk.by/ochrtrud/postanovlenie175.doc)ей о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 № 175 (далее – Инструкция № 175);
* **допускать** к выполнению работ лиц соответствующей квалификации, прошедших обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда в установленном законодательстве порядке, а также не имеющих медицинских противопоказаний;
* **обеспечить** выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств в специально отведенных местах (посты ТО и Р), оснащенных необходимыми приборами и приспособлениями, инвентарем, оборудованием, предназначенными для выполнения соответствующих видов работ;
* **проводить** работы по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств следует при неработающем двигателе, за исключением операций, технология проведения которых требует его работы.

**При работе с вращающими машинами и механизмами необходимо:**

* **установить**защитные кожухи на движущиеся и вращающиеся части машин, механизмов и оборудования (карданные, цепные, ременные, зубчатые передачи и т.д.);
* **не допускать**очистку или технологическую регулировку валов транспортеров, подборщиков, а также других вращающихся деталей и узлов агрегатов при работающем двигателе и без применения специальных приспособлений (чистиков).

 Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома